**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**OSLO junior picknicktafel**

Picknicktafel op kindermaat

uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****



**Beschrijving**

Picknicktafel op kindermaat uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De kinderpicknicktafel bestaat uit twee tafelpoten in A-vorm gemaakt uit balken van 5 x 12 cm. Daarop worden een tafelblad en twee zitvlakken gemonteerd.

Elk zitvlak bestaat uit 2 planken van 4 x 12 x 120 cm. Het tafelblad bestaat uit 5 planken van 4 x 12 x 120 cm.

In het midden en aan de twee zijkanten van het tafelblad zijn langs de onderkant drie gegalvaniseerde verbindingsstrips geschroefd die de planken onderling met elkaar verbinden. Een verstevigingsbalk van 5 x 12 cm verbindt de twee tafelpoten in A-vorm.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 135 cm

Totale lengte: +/- 120 cm

Hoogte tafelblad: +/- 55 cm

Breedte tafelblad: +/- 63 cm

Lengte tafelblad: +/- 120 cm

Hoogte zitvlak: +/- 31 cm

Breedte zitvlak: +/- 25 cm

Lengte zitvlak: +/- 120 cm

**Gewicht**

83 kg

**Materiaal**

De planken en balken zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De picknicktafel is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Een bi-color uitvoering is beschikbaar waarbij de pootconstructie in de zwarte kleur en tafelblad en zitvlakken in een andere kleur worden voorzien.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De picknicktafel staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met vier oogschroeven, dopmoeren en draadstangen M12 (door de schroefogen) die onderaan de poten bevestigd worden.

**Verankering in onverharde ondergrond**

De picknicktafel voor plaatsing in een onverharde ondergrond heeft verlengde poten

(40 cm langer) die dienen te worden ingegraven en verankerd met beton of gestabiliseerd zand.

**Transport**

De picknicktafel wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De picknicktafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st