**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**OSLO Mensa picknicktafel**

Picknicktafel met gesloten tafelblad uit massieve gerecycleerde kunststof,

in de massa gekleurd.

****

****

**Beschrijving**

Picknicktafel met gesloten tafelblad uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De picknicktafel bestaat uit twee tafelpoten in A-vorm gemaakt uit balken van 5 x 12 cm. Daarop worden een tafelblad en twee zitvlakken gemonteerd.

Elk zitvlak bestaat uit 2 planken van 4 x 12 x 180 cm die beiden individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. Het tafelblad bestaat uit 2 buitenste planken van 4 x 15 x 180 cm, die individueel verstevigd zijn met verzonken gegalvaniseerde platstrips aan de onderzijde. De 3 middelste planken van het tafelblad zijn 4 x 12 x 180 cm en de centrale plank is verstevigd is met een verzonken gegalvaniseerd T-profiel aan de onderzijde. In het midden en aan de twee zijkanten van het tafelblad zijn langs de onderkant drie gegalvaniseerde verbindingsstrips geschroefd die de planken onderling met elkaar verbinden. De planken van het tafelblad zijn tegen elkaar geplaatst zonder opening ertussen, zodat kleine voorwerpen of etensresten niet op de vloer kunnen vallen. Een verstevigingsbalk van 5 x 12 cm verbindt de twee tafelpoten in A-vorm.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 140 cm

Totale lengte: +/- 180 cm

Hoogte tafelblad: +/- 76 cm

Breedte tafelblad: +/- 66 cm

Lengte tafelblad: +/- 180 cm

Hoogte zitvlak: +/- 46 cm

Breedte zitvlak: +/- 25 cm

Lengte zitvlak: +/- 180 cm

**Gewicht**

164 kg

**Materiaal**

De planken en balken zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De picknicktafel is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Een bi-color uitvoering is beschikbaar waarbij de pootconstructie in de zwarte kleur en tafelblad en zitvlakken in een andere kleur worden voorzien.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De picknicktafel staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met vier oogschroeven, hulsmoeren en draadstangen M10 (door de schroefogen) die onderaan de poten bevestigd worden.

**Verankering in onverharde ondergrond**

De picknicktafel voor plaatsing in een onverharde ondergrond heeft verlengde poten

(40 cm langer) die dienen te worden ingegraven en verankerd met beton of gestabiliseerd zand.

**Transport**

De picknicktafel met banken worden geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De picknicktafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st