**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**CANVAS 180 zitbank**

Zitbank met of zonder leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****

****

****

Zitbank met of zonder leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

**Beschrijving**

De bank zonder leuning bestaat uit 2 bankvoeten met bovenaan uitsparingen waarin 5 planken van 4 x 12 x 180 cm passen, zodat ze in de bankvoeten verzonken liggen. De zwarte kunststof bankvoeten zijn uit één stuk gevormd, ze hebben een strakke en hoekige vormgeving. Het zitvlak bestaat uit 5 planken die op hun kant in de voeten geplaatst zijn, met een onderlinge afstand van 30 mm.

In het midden van de bank is aan de onderkant een metalen verbindingstrip geschroefd die de planken onderling met elkaar verbindt en op de juiste onderlinge afstand van elkaar houdt.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 40 cm

Totale breedte inclusief rugleuning: +/- 46 cm

Totale lengte: +/- 192 cm

Totale hoogte: +/- 45 cm

Totale hoogte inclusief rugleuning: +/- 68 cm

Zithoogte: +/- 45 cm

**Gewicht**

60 kg / zitbank

24 kg / leuning

**Materiaal**

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

De zitplanken zijn beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

De bankvoeten zijn altijd in de kleur zwart.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De zitbank moet aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit draadstangen en hulsmoeren.

**Transport**

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st