
**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**LONDON 4 ML zitbank**

Vierkante zitbank met leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****  

**Beschrijving**

Vierkante zitbank met leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De bank bestaat uit 4 zitvlakken en 4 leuningen. Er zijn 4 bankvoeten in de hoeken waarop 4 zitbanken in verstek gemonteerd worden. De voeten bestaan uit verticale balken van 8 x 8 cm en een langere balk van 10 x 10 cm met daartussen onderaan een dwarsbalk van 4 x 12 cm en bovenaan een dwarsbalk van 8 x 8 cm. De zitvlakken, onder een hoek van 45° gezaagd, bestaan uit 3 planken van 4 x 12 cm.

De middelste plank van elk zitvlak is aan de onderzijde verstevigd met een verzonken gegalvaniseerd T-profiel. De buitenste planken zijn niet extra verstevigd. Aan de onderkant van het zitvlak zijn op twee plaatsen verbindingstrips geschroefd die de planken onderling met elkaar verbinden.

De 4 leuningen bestaan elk uit 2 planken van 4 x 12 cm. De balken waartegen de leuningen geschroefd zijn, zijn zodanig gezaagd dat de leuning onder een hoek van +/- 10° staat.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 180 cm

Totale lengte: +/- 180 cm

(opening +/- 102 x 102 cm)

Totale hoogte inclusief rugleuning: +/- 84 cm

Zithoogte: +/- 43 cm

**Gewicht**

225 kg

**Materiaal**

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

De bank is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Er kan ook geopteerd worden voor een bicolor versie waarbij de planken van zitvlak en rugleuning grijs, zwart, bruin of groen zijn en waarbij de bankvoeten in de kleur zwart geleverd worden.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De zitbank moet aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit draadstangen en hulsmoeren.

**Transport**

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st