**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**PALMA bloembak**

Vierkante bloembak uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****



**Beschrijving**

Vierkante bloembak met poten, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De bloembak heeft als basis 4 afgeschuinde hoekpalen van 10 x 10 cm. De zijwanden bestaan uit balkjes van 6 x 6x cm waartussen verticaal geplaatste tand-en groefplanken van 3.2 x 13.8 cm gemonteerd worden.

Het geheel is aan de binnenzijde verbonden door middel van metalen hoekprofielen.

De bovenzijde is afgewerkt met een plank van 4 x 12 cm.

De bodem bestaat uit een 10 mm dikke kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten.

**Afmetingen**

**Klein model**

Breedte: +/- 72 cm

Lengte: +/- 72 cm

Hoogte: +/- 70 cm

**Groot model**

Breedte: +/- 100 cm

Lengte: +/- 100 cm

Hoogte: +/- 70 cm

**Gewicht**

**Klein model**

Leeg 71 kg

**Groot model**

Leeg 118 kg

**Materiaal**

De planken en platen zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De bloembak is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Een bi-color uitvoering is beschikbaar waarbij de pootconstructie en de bovenafwerking in de zwarte kleur en de zijkanten in een andere kleur worden voorzien.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De bloembak met poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit L-haken, schroeven en nagelpluggen.

De bloembak zonder poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 1 verankeringsset bestaande uit een dopmoer en draadstang.

**Transport**

De bloembak wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De tafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st