**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**AGORA zitbank**

Zitbank zonder leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****

****

**Beschrijving**

Zitbank zonder leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De bank is opgebouwd als een gesloten volume waarvan de 4 zijkanten bestaan uit 4 horizontale planken van 5 x 12 cm. Deze planken zijn met een onderlinge tussenafstand van +/- 13 mm op 4 vlakke platen bevestigd die door middel van metalen hoekprofielen aan elkaar bevestigd zijn.

Het zitgedeelte bestaat uit dwarsgeplaatste planken van 4 x 15 cm die verzonken in het bovenvlak liggen.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 45 cm

Totale lengte: +/- 180 cm

Totale hoogte: +/- 52 cm

Zithoogte: +/- 52 cm

**Gewicht**

180 kg / zitbank

**Materiaal**

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

De zitplanken zijn beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin en beige.

De zijkanten zijn altijd in de kleur zwart.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De zitbank moet aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit L-hoeken, nagelpluggen en schroeven.

**Transport**

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st