**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**CANVAS 30° zitbank**

Gebogen zitbank uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****

****

Gebogen zitbank uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

**Beschrijving**

De bank zonder leuning bestaat uit 2 bankvoeten met bovenaan uitsparingen waarin 5 gebogen planken van 4 x 12 x 180 cm passen, zodat ze in de bankvoeten verzonken liggen. De zwarte kunststof bankvoeten zijn uit één stuk gevormd, ze hebben een strakke en hoekige vormgeving. Het zitvlak bestaat uit 5 planken die op hun kant in de voeten geplaatst zijn, met een onderlinge afstand van 30 mm. De planken vormen een kromming waardoor de bankvoeten onder een hoek van 30° tegenover elkaar op het grondvlak staan.

In het midden van de bank is aan de onderkant een metalen verbindingstrip geschroefd die de planken onderling met elkaar verbindt en op de juiste onderlinge afstand van elkaar houdt.

Als 2 of meerdere banken Canvas tegen elkaar geplaatst worden, kunnen verschillende configuraties gevormd worden (halve cirkel, hele cirkel, S-vorm).

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 49 cm

Zitdiepte: +/- 40 cm

Totale lengte: +/- 192 cm

Totale hoogte: +/- 45 cm

Zithoogte: +/- 45 cm

**Gewicht**

61 kg

**Materiaal**

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

De zitplanken zijn beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

De bankvoeten zijn altijd in de kleur zwart.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De zitbank moet aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit draadstangen en hulsmoeren.

**Transport**

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st