**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**ROTTERDAM bloembak**

Bloembak uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****



**Beschrijving**

Bloembak met of zonder poten, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De bloembak bestaat uit planken van 4 x 12 cm die aan de uiteinden haaks op elkaar bevestigd worden. Elke zijde is in het midden met een kunststof plankje van 2 x 6 cm verstevigd.

De bodem bestaat uit een 10 mm dikke kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten.

Voor plaatsing op ongelijke ondergrond kunnen verstelbare poten voorzien worden.

Indien er extra wateropslag nodig is, kan een extra folie in de bodem geplaatst worden.

**Afmetingen**

****

**Gewicht**

Zie tabel hierboven

**Materiaal**

De planken en platen zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De bloembak is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin en groen.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De bloembak met poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 1 verankeringsset bestaande uit L-haken, schroeven en nagelpluggen.

De bloembak zonder poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 1 verankeringsset bestaande uit L-haken, schroeven en nagelpluggen.

**Transport**

De bloembak wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De bloembak is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st