**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**ROMA picknicktafel**

Picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****

****

Picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

**Beschrijving**

De zeshoekige picknicktafel bestaat uit zes voeten waarop zowel het zeshoekig tafelblad als de zes zitvlakken gemonteerd worden. De voeten bestaan uit planken van 5 x 12 cm, waarbij de staanders onder een hoek van 15° staan. Elk zitvlak bestaat uit 2 planken van 4 x 12 cm, waarbij de buitenste plank telkens individueel verstevigd is met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De 2 planken van het zitvlak zijn aan de onderzijde in het midden verbonden door een gegalvaniseerde verbindingsstrip. De buitenste plank van elk zitvlak is 120 cm. Het tafelblad bestaat uit 6 x 4 planken van 4 x 12 cm in een hoek van 60° gezaagd zodat een zeshoek gevormd kan worden.

**Afmetingen**

Totale diameter van hoek tot hoek: +/- 250 cm

Totale diameter van zitbank tot zitbank: +/- 220 cm

Hoogte tafelblad: +/- 80 cm

Breedte tafelblad: +/- 62 cm

Lengte tafelblad: +/- 180 cm

Hoogte zitvlak: +/- 46 cm

Breedte zitvlak: +/- 37 cm

Lengte zitvlak binnenkant: +/- 80 cm

Lengte zitvlak buitenkant: +/- 125 cm

Diameter centraal gat van hoek tot hoek: +/- 40 cm

Diameter centraal gat van plank tot plank: +/- 35 cm

**Gewicht**

240 kg

**Materiaal**

De planken en balken zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De picknicktafel is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Een bi-color uitvoering is beschikbaar waarbij de pootconstructie in de zwarte kleur en tafelblad en zitvlakken in een andere kleur worden voorzien.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De picknicktafel staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met drie L-haken, die onderaan de poten bevestigd worden.

**Transport**

De picknicktafel wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De picknicktafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st